각 부속품별 여유치수(공간치수)

	15A ([eqn: { 1} over {2 }]B)	20A ([eqn: { 3} over { 4}]B)	25A (1B)	32A ([eqn: { 1} over { 4}]B)
관나사부(산)	13mm (8산)	15mm (8산)	17mm (8산)	19mm (8산)
나사삽입길이	11	13	15	17
90° 엘보	27-11= 16	32-13= 19	38-15=23	46-17=29
T (티)
유니온	21-11= 10	25-13= 12	27-15= 12	31-17= 14
소켓	18-11= 7	20-13= 7	22-15= 7	25-17= 8
황동볼밸브	53/2 –13 = 14	58/2 –13 = 16	67.6/2-13=21	75.5/2-13=25
레듀셔+ 플러그	20x15, 20x10	y-13= 35	플랜지	15A : 5
	25x15, 25x20	y-13= 39		20A,25A : 6
이경 T, 이경 90° 엘보	25A:32-15= 17	25A:32-15=19	32A:38-17=21	32A:40-17=23
	15A:33-11= 22	20A:35-13=22	20A:40-13=27	15A:42-15=27
이경 T, 이경 90° 엘보	20A:29-13= 16		캡	15A : 9
				20A : 11
	15A:30-11= 19
				25A : 13
레듀샤	20A: 20-13= 7	25A;22-15= 9	25A:22-15= 7	32A:25-17=8
	15A: 18-11= 7	15A:20-11= 9	20A:20-13= 7	25A:23-15=8